<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;TSOP16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
thin small outline package</description>
</package>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 16&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TL494">
<pin name="+I1" direction="in"/>
<pin name="+I2" direction="in"/>
<pin name="-I1" direction="in"/>
<pin name="-I2" direction="in"/>
<pin name="COMP" direction="pas"/>
<pin name="CT" direction="in"/>
<pin name="RT" direction="in"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="C1" direction="pas"/>
<pin name="C2" direction="pas"/>
<pin name="E1" direction="pas"/>
<pin name="E2" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="OUTC" direction="out"/>
<pin name="VREF" direction="in"/>
<pin name="DTC" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TL494*" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;SWITCHMODE Pulse Width Modulation Control Circuit&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
NCV494B&lt;br&gt;
http://onsemi.com tl494-d.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TL494"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+I2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-I2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DTC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="C"/>
<technology name="I"/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+I2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-I2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DTC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="B"/>
<technology name="C"/>
</technologies>
</device>
<device name="CP" package="TSSOP16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+I1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="+I2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="-I1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="-I2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="C1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="C2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="DTC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="E1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="E2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="OUTC" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="RT" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="VREF" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
