<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO92-">
<description>&lt;b&gt;TO 92 pad in line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO106">
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO106W">
</package>
<package name="TO92E">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.54 mm</description>
</package>
<package name="TO18">
<description>&lt;b&gt;TO 18&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="JFET-P">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JFET-N">
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PNP">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="UJTN">
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="B1" direction="pas"/>
<pin name="B2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="2N5460">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JFET-P"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MPF102">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92-">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5133">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO106">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TO106W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N5139">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PNP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO106">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="W" package="TO106W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="2N4870" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;UNIJUNCTION TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="UJTN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92E">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="B1"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="B2"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="E"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CAN" package="TO18">
<connects>
<connect gate="1" pin="B1" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="B2" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
