<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-8.288" y1="-16.952" x2="-8.288" y2="22.888" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8.288" y1="22.888" x2="41.712" y2="22.888" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.712" y1="22.888" x2="41.712" y2="-16.952" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.712" y1="-16.952" x2="-8.288" y2="-16.952" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>RF_IN</text>
<text>Jasper Nance</text>
<text>7 dBm Pin MAX</text>
<text>36 dBm Pout MAX</text>
<text>RF_OUT</text>
<text>REV-1</text>
<text>2014</text>
<text>433Mhz (70cm)</text>
<hole x="-5.08" y="19.812" drill="3"/>
<hole x="-5.08" y="-13.843" drill="3"/>
<hole x="38.354" y="-13.843" drill="3"/>
<hole x="39.243" y="20.955" drill="3"/>
<text>C1</text>
<text>56 pF</text>
<text>C2</text>
<text>10 nF</text>
<text>C3</text>
<text>10 nF</text>
<text>C4</text>
<text>47 pF</text>
<text>C5</text>
<text>47 pF</text>
<text>C6</text>
<text>1 nF</text>
<text>C7</text>
<text>3.3 uF</text>
<text>C8</text>
<text>1 nF</text>
<text>C9</text>
<text>10 nF</text>
<text>C10</text>
<text>3.3 uF</text>
<text>C11</text>
<text>15 pF</text>
<text>C12</text>
<text>18 pF</text>
<text>C13</text>
<text>56 pF</text>
<text>C14</text>
<text>330 pF</text>
<text>C15</text>
<text>1 nF</text>
<text>C16</text>
<text>10 nF</text>
<text>C17</text>
<text>100 nF</text>
<text>C18</text>
<text>10 nF</text>
<text>C19</text>
<text>470nF</text>
<text>C21</text>
<text>1uF</text>
<text>C23</text>
<text>1uF</text>
<text>C25</text>
<text>100pF</text>
<text>C26</text>
<text>27pF</text>
<text>C27</text>
<text>1uF</text>
<text>C29</text>
<text>150pF</text>
<text>C30</text>
<text>1nF</text>
<text>C31</text>
<text>1nF</text>
<text>C32</text>
<text>33pF</text>
<text>C33</text>
<text>1nF</text>
<text>C34</text>
<text>7pF</text>
<text>C35</text>
<text>6.2pF</text>
<text>C37</text>
<text>100nF</text>
<text>C38</text>
<text>100nF</text>
<text>C41</text>
<text>100nF</text>
<text>C47</text>
<text>1pF</text>
<text>C48</text>
<text>1.5pF</text>
<text>C49</text>
<text>100pF</text>
<text>C50</text>
<text>1.5pF</text>
<text>C51</text>
<text>100nF</text>
<text>C55</text>
<text>1.8pF</text>
<text>C56</text>
<text>100pF</text>
<text>C81</text>
<text>15pF</text>
<text>C91</text>
<text>10nF</text>
<text>C101</text>
<text>15pF</text>
<text>C111</text>
<text>2.2pF</text>
<text>C141</text>
<text>10nF</text>
<text>C151</text>
<text>220pF</text>
<text>C181</text>
<text>220pF</text>
<text>JP1</text>
<text>JP2</text>
<text>JP7</text>
<text>L1</text>
<text>39 nH</text>
<text>L2</text>
<text>1.6 nH</text>
<text>L3</text>
<text>10 ohm</text>
<text>L4</text>
<text>3.9 nH</text>
<text>L5</text>
<text>11 nH</text>
<text>L6</text>
<text>10nH</text>
<text>L7</text>
<text>12nH</text>
<text>L8</text>
<text>12nH</text>
<text>L9</text>
<text>27nH</text>
<text>L10</text>
<text>22nH</text>
<text>L11</text>
<text>18nH</text>
<text>L12</text>
<text>18nH</text>
<text>L13</text>
<text>L14</text>
<text>100nH</text>
<text>L15</text>
<text>15nH</text>
<text>L16</text>
<text>10nH</text>
<text>R1</text>
<text>100</text>
<text>R2</text>
<text>10K</text>
<text>R3</text>
<text>2.2K</text>
<text>R4</text>
<text>12</text>
<text>R5</text>
<text>47K</text>
<text>R13</text>
<text>10K</text>
<text>R14</text>
<text>3.3K</text>
<text>R26</text>
<text>10K</text>
<text>R27</text>
<text>10K</text>
<text>R28</text>
<text>10K</text>
<text>R171</text>
<text>56K</text>
<text>RF5110G</text>
<text>U$4</text>
<text>MMBF2201NT1</text>
<text>U$7</text>
<text>10K</text>
<text>U$14</text>
<text>C22</text>
<text>C36</text>
<text>Jasper Nance</text>
<text>2014</text>
<text>433Mhz (70cm)</text>
<text>36 dBm Pout MAX</text>
<text>7 dBm Pin MAX</text>
<text>RF_IN</text>
<text>REV-1F</text>
<text>RF_OUT</text>
<text>U1</text>
<text>IC1</text>
<text>U8</text>
<text>U3</text>
<text>U11</text>
<text>U2</text>
<text>C28</text>
<text>U5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RF5110G GSM RF PA">
<packages>
<package name="QFN16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="cap-master">
<packages>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
0402, grid 0.0125 inch</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1206, grid 0.0125 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-resistor">
<packages>
<package name="RESC1005X40AN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-inductor">
<packages>
<package name="INDC1608X95N">
</package>
<package name="INDC1005X60N">
</package>
<package name="INDC3225X135N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SMA_EDGE">
<packages>
<package name="SMA-0.031">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MMBF2201NT1">
<packages>
<package name="SOT323R">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; Reflow soldering&lt;p&gt;
 Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LMV321-opamp">
<packages>
<package name="SC70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TPS71525">
<packages>
<package name="SC70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PVA2A103A01R00-trimpot">
<packages>
<package name="SMD_TRIMPOT_2MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="hittite">
<packages>
<package name="SOT26-6">
</package>
<package name="SC70">
</package>
<package name="MS8G">
</package>
</packages>
</library>
<library name="NX2520SA">
<packages>
<package name="2X2.5SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="test_gate">
<packages>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;SMD CHIP CAP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
0402, grid 0.0125 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinylogic">
<packages>
<package name="SC-74">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<description>Spark Fun Electronics' preferred foot prints. &lt;b&gt;Not to be used for commercial purposes.&lt;/b&gt; We've spent an enormous amount of time creating and checking these footprints and parts. If you enjoy using this library, please buy one of our products at www.sparkfun.com.</description>
<packages>
<package name="1X03">
</package>
<package name="1X04">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TI_MSP430_v12">
<packages>
<package name="RHA40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="XTAL">
<packages>
<package name="3MM2BY1MM5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="LEDS">
<packages>
<package name="M676">
</package>
</packages>
</library>
<library name="chipcon-ti-v2">
<description>&lt;B&gt;Chipcon / Texas-Instruments RF  Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;B&gt; The Devices for ISM 2,4GHz, and 300MHz ... 1000MHz &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;B&gt; Revision 0.1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.ti.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by  S.Hofmann  mc_sho@gmx.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN50P400X400X90-21N">
<description>&lt;b&gt;QFN,0.50mm pitch,square;20 pin,4.00mm L X 4.00mm W X 0.90mm H body (w/thermal tab)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;i&gt;IPC7351A for VQFN20&lt;/i&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="RF5110G GSM RF PA" package="QFN16" value="RF5110G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="cap-master" package="0402" value="56 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="cap-master" package="0402" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="cap-master" package="0402" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="cap-master" package="0402" value="47 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="ipc-7351-inductor" package="INDC3225X135N" value="39 nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="cap-master" package="0402" value="47 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="cap-master" package="0402" value="1 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="1.6 nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="cap-master" package="0402" value="3.3 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="10 ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="cap-master" package="0402" value="1 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="cap-master" package="0402" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="cap-master" package="0402" value="3.3 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="cap-master" package="0402" value="15 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="3.9 nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="cap-master" package="0402" value="18 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="cap-master" package="0402" value="56 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="11 nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="cap-master" package="0402" value="330 pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="cap-master" package="0402" value="1 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="cap-master" package="0402" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="MMBF2201NT1" package="SOT323R" value="MMBF2201NT1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="LMV321-opamp" package="SC70" value="LMV321M7"/>
<element name="C17" library="cap-master" package="0402" value="100 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="cap-master" package="0402" value="10 nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="cap-master" package="0402" value="470nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="PVA2A103A01R00-trimpot" package="SMD_TRIMPOT_2MM" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="2.2K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="SMA_EDGE" package="SMA-0.031" value="SMA-EDGE-0.031"/>
<element name="U$2" library="hittite" package="SOT26-6" value="HMC197B"/>
<element name="U$3" library="hittite" package="SC70" value="HMC374SC70E"/>
<element name="U$11" library="hittite" package="MS8G" value="HMC546MS8G"/>
<element name="U$12" library="NX2520SA" package="2X2.5SMD" value="26Mhz"/>
<element name="C101" library="cap-master" package="0402" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C81" library="cap-master" package="0402" value="15pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="cap-master" package="0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="cap-master" package="0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C181" library="cap-master" package="0402" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R171" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="56K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C111" library="cap-master" package="0402" value="2.2pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C91" library="cap-master" package="0402" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C141" library="cap-master" package="0402" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C151" library="cap-master" package="0402" value="220pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="10nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="cap-master" package="0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$13" library="TPS71525" package="SC70" value="TPS71525DCK"/>
<element name="C22" library="cap-master" package="1206" value="10uF"/>
<element name="C23" library="cap-master" package="0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$23" library="test_gate" package="0402" value="TEST_GATE"/>
<element name="L7" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="12nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L8" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="12nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="cap-master" package="0402" value="1pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="cap-master" package="0402" value="1.5pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L11" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="18nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L12" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="18nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C49" library="cap-master" package="0402" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="cap-master" package="0402" value="1.5pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L13" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="6.2nH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C55" library="cap-master" package="0402" value="1.8pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C56" library="cap-master" package="0402" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="cap-master" package="0402" value="100pF"/>
<element name="C25" library="cap-master" package="0402" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L9" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="27nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="cap-master" package="0402" value="27pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="12">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L10" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="22nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="cap-master" package="0402" value="150pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="cap-master" package="0402" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="cap-master" package="0402" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="cap-master" package="0402" value="33pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L14" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1608X95N" value="100nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L15" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="15nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="cap-master" package="0402" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="cap-master" package="0402" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="cap-master" package="0402" value="6.2pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L16" library="ipc-7351-inductor" package="INDC1005X60N" value="10nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="cap-master" package="0402" value="100nF"/>
<element name="U$5" library="tinylogic" package="SC-74" value="742G04"/>
<element name="JP7" library="SparkFun" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="TI_MSP430_v12" package="RHA40" value="F22X4---RHA40"/>
<element name="U$10" library="TPS71525" package="SC70" value="TPS71525DCK"/>
<element name="C27" library="cap-master" package="0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="cap-master" package="1206" value="10uF"/>
<element name="C37" library="cap-master" package="0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="cap-master" package="0402" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$15" library="XTAL" package="3MM2BY1MM5" value="ECX-31B"/>
<element name="U$16" library="LEDS" package="M676" value="LGM676"/>
<element name="R26" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$17" library="LEDS" package="M676" value="LGM676"/>
<element name="U$18" library="LEDS" package="M676" value="LGM676"/>
<element name="R27" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="ipc-7351-resistor" package="RESC1005X40AN" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="chipcon-ti-v2" package="QFN50P400X400X90-21N" value="CC1100"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$14" library="test_gate" package="0402" value="TEST_GATE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$03"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$04"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="C101" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="C181" pad="1"/>
<contactref element="R171" pad="1"/>
<contactref element="C91" pad="1"/>
<contactref element="C111" pad="1"/>
<contactref element="C151" pad="1"/>
<contactref element="C141" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="P$1"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="C49" pad="2"/>
<contactref element="C55" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="L10" pad="1"/>
<contactref element="U$11" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="7"/>
<contactref element="U$11" pad="PAD"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$5"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$3"/>
<contactref element="U$9" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="PAD"/>
<contactref element="U$1" pad="VIA1"/>
<contactref element="U$1" pad="VIA2"/>
<contactref element="U$1" pad="VIA3"/>
<contactref element="U$1" pad="VIA4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$02"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="TP"/>
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="P$1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="U$12" pad="NC"/>
<contactref element="U$12" pad="NC2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$09"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="P$06"/>
<contactref element="U$1" pad="P$05"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$01"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="HGM">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBATT">
<contactref element="U$23" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$4"/>
<contactref element="U$16" pad="A"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R171" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$12" pad="P$3"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C101" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC_CC1101">
<contactref element="L6" pad="1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$5"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="VCC_RX">
<contactref element="C181" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C141" pad="2"/>
<contactref element="C151" pad="2"/>
<contactref element="C111" pad="2"/>
<contactref element="C91" pad="2"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VIN_RX">
<contactref element="U$13" pad="P$4"/>
<contactref element="C22" pad="P$2"/>
<contactref element="U$23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="L7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="L8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="L12" pad="2"/>
<contactref element="C49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="L11" pad="1"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
<contactref element="L13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="C55" pad="2"/>
<contactref element="L13" pad="1"/>
<contactref element="C56" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="C56" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="L12" pad="1"/>
<contactref element="L7" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="L11" pad="2"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="L8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="L9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="L10" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$11" pad="4"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="L14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="U$11" pad="5"/>
<contactref element="L15" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="SIG"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$11" pad="8"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="L14" pad="2"/>
<contactref element="L15" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$11" pad="6"/>
<contactref element="L16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA_EN">
<contactref element="U$11" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="U$8" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U$8" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="U$8" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GDO2">
<contactref element="U$8" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GDO0">
<contactref element="U$8" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC_MSP">
<contactref element="U$8" pad="14"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$5"/>
<contactref element="U$8" pad="39"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="38"/>
</signal>
<signal name="SBWTDIO">
<contactref element="U$8" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SBWTCK">
<contactref element="U$8" pad="37"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$8" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$8" pad="24"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LNA_EN">
<contactref element="U$8" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="20"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="U$16" pad="C"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="U$17" pad="C"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="U$18" pad="C"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="U$8" pad="21"/>
<contactref element="U$17" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="U$8" pad="22"/>
<contactref element="U$18" pad="A"/>
</signal>
<signal name="DCOUPL">
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC_PA">
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="L9" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="P$2"/>
<contactref element="L16" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
